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BGYSHİZMETE ÖZELBGYS

	ŞİD
Madde No
	ŞİD Mevcut Metin
	Taşıtan Tarafından Önerilen Metin
	Taşıtanın Madde Gerekçesi

	BÖLÜM 2 
2.1.4. ATIL KAPASİTE UYGULAMA ESASLARI 
	Taşıyıcı, teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve EBT altyapısını günlük Atıl Kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Atıl Kapasiteler için başvuruları, her ayın en geç 25. (yirmibeş) gününe kadar, takip eden Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır. 

	Taşıyıcı, teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve EBT altyapısını günlük Atıl Kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Atıl Kapasiteler için başvuruları, her ayın en geç 25. (yirmidört) gününe kadar, takip eden Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır.

Madde 2.9 Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğü Kapsamında Taşıtanların Giriş ve Çıkış noktalarında arttırmakla yükümlü olduğu kapasite miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, Taşıtanlar tarafından bu maddede yapmış oldukları Atıl Kapasite başvurusundaki miktarlarının azaltılması için revize Atıl Kapasite miktar talebi ilgili ayın en geç 2.(iki) gününe kadar başvuruya ilişkin Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır.
	Taşıtanlar ŞİD kapsamında her ayın 25. Günü Atıl Kapasite Başvurusu yapmaktadır. Başvuruya ilişkin noktada 24. Gaz gününden sonra ŞİD 2.9 Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğüne maruz kalınması durumunda ilgili noktada ortaya çıkan ilave kapasite verimli kullanılamamakta ve Atıl Kapasite başvurusuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. 


	BÖLÜM 2
2.6 KAPASİTE DEVRİ VE AKTARIMI İÇİN BAŞVURU ESASLARI 
	Kapasite devri ve Tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri ile ilgili taleplerin, devrin öngörüldüğü Aydan bir önceki ayın 21’ine kadar; kapasite aktarımı ile ilgili taleplerin aktarımın öngörüldüğü Aydan bir önceki ayın 23’üne kadar Taşıtanlar tarafından Taşıyıcıya bildirilmesi gereklidir. Taşıyıcı devir ve aktarım talepleri için başvuru tarihi sonrası üç gün içerisinde cevap verir. Kapasite devirleri ve aktarımlarının Ayın ilk Gününden itibaren başlaması esastır.
	Kapasite devri ve Tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri ile ilgili taleplerin, devrin öngörüldüğü Aydan bir önceki ayın 21’ine kadar; kapasite aktarımı ile ilgili taleplerin aktarımın öngörüldüğü Aydan bir önceki ayın 23’sine kadar Taşıtanlar tarafından Taşıyıcıya bildirilmesi gereklidir. Taşıyıcı devir ve aktarım talepleri için başvuru tarihi sonrası üç gün içerisinde cevap verir. Kapasite devirleri ve aktarımlarının Ayın ilk Gününden itibaren başlaması esastır.

Madde 2.9 Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğü Kapsamında Taşıtanların Giriş ve Çıkış noktalarında arttırmakla yükümlü olduğu kapasite miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, Taşıtanlar tarafından bu maddede yapmış oldukları Kapasite Aktarım başvurusundaki Kapasite Aktarım Miktarı ve/veya Kapasite Aktarılacak Noktaya ilişkin revize talebi ilgili ayın en geç 2.(iki) gününe kadar başvuruya ilişkin Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır. 

	Taşıtanlar ŞİD kapsamında her ayın 23. Günü Kapasite Aktarım Başvurusu yapmaktadır. Başvuruya ilişkin noktada 22. Gaz gününden sonra ŞİD 2.9 Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğüne maruz kalınması durumunda ilgili noktada ortaya çıkan ilave kapasite verimli kullanılamamakta ve Kapasite Aktarım başvurusuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

	BÖLÜM 7 TAŞIMA MİKTARI BİLDİRİMİ VE PROGRAM
7.2.2.1 

	Taşıtanlar bir gaz gününe dair fiziki giriş ve fiziki çıkış noktalarında yapmış oldukları TMB’lerini 7.2.1.1’de belirtilen TMB onay saatinden G saat 15:45’e kadar değiştirebilirler. 

	Taşıtanlar bir gaz gününe dair fiziki giriş ve fiziki çıkış noktalarında ve transfer giriş ve transfer çıkış noktalarında yapmış oldukları TMB’lerini 7.2.1.1’de belirtilen TMB onay saatinden G saat 15:45’e kadar değiştirebilirler. 

	Fiziki bir noktada Taşıtanlara tanınan TMDB hakkının Transfer giriş ve çıkış noktalarında da G günü için tanımanması Taşıtanların dengesizliklerini yönetimi açısından gerekli görülmekte ve önerilmektedir. 


	BÖLÜM 9 
TAHSİSAT 9.2.2. Çoklu Giriş ve Çıkış Noktası 
	İlgili Giriş Noktasında ölçülen miktar tüm Taşıtanların Programından fazla olması durumunda fazla miktar Taşıtanların programları ile orantılı olarak tahsis edilir. 

	İlgili Giriş Noktasında ölçülen miktar tüm Taşıtanların Programından fazla olması durumunda fazla miktar Taşıtanların programları ile orantılı olarak tahsis edilir. 
İlgili Giriş Noktası’nda Tedarik dönemi sona erdikten sonra Taşıtanın talebi üzerine ilgili döneme ait EBT’de yayınlanan nihai Tahsisat verileri Taşıyıcı tarafından 3 iş günü içinde gün bazındaki teslim miktarlarını içerecek şekilde Taşıtan ile yazılı olarak paylaşılır. 
	Taşıtanın ithalat faaliyetinden doğan Gümrük ve vergi beyannameleri sebebiyle aylık miktar raporunu belirtilen sürede alması yüksek önem arz etmektedir. Halihazırdaki uygulamanın ŞİD’e derc edilmesi amacıyla öneri sunulmuştur. 


	BÖLÜM 11 
11.2.1 Basınç 
	Doğal gazın Çıkış Noktasındaki azami ve Asgari Teslim Basıncı STS’de yer alacaktır. Taşıyıcı STS’de belirtilen Asgari Teslim Basıncını sağlamak ve azami basıncı aşmamakla yükümlüdür. 

	Doğal gazın Çıkış Noktasındaki azami ve Asgari Teslim Basıncı STS’de yer alacaktır. Taşıyıcı STS’de belirtilen Asgari Teslim Basıncını sağlamak ve azami basıncı aşmamakla yükümlüdür. Asgari Teslim Basıncı Taşıtanın ilgili fiziki çıkış noktasında tedarik sağladığı Son Kullanıcıya ait tesisin güvenli ve stabil bir şekilde çalışmasına elverişli olan basınç talebi değerlendirilerek belirlenecektir. Değerlendirme neticesinde ortaya çıkması muhtemel yatırım maliyetleri Son Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. 

	Taşıtanın, ilgili fiziki çıkış noktasında tedarik sağladığı Son Kullanıcıya ait tesisin güvenli ve stabil şekilde çalışmasına elverişli olan basınç talebinin değerlendirilerek belirlenebilmesi önerilmektedir. 
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