

19 Ekim 2026 Tarihli ve 33405 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


KURUL KARARI

Karar No: 14908                                                                                     Karar Tarihi: 24/09/2026

[bookmark: _Hlk228889093]Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2026 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 71/A maddesinin birinci fıkrası ile 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırılığı tespit edilen piyasa katılımcıları hakkında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Kuruma dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında;


1) Verilmiş olan yük alma (YAL)/yük atma (YAT) talimatlarında, 15 dakikanın üzerindekilerin baz alınmasına, 15 dakikanın altındaki talimat sürelerinin yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

2) Termik kaynaklı ünitelere verilmiş olan YAL/YAT talimatlarında, talimat verilme süresi ile talimat başlangıç süresi arasında 15 dakikadan daha az süre bulunan talimatların, yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

3) Termik kaynaklı ünitelere verilmiş olan YAL/YAT talimatları sona erdikten sonra, talimatın bitiş zamanı itibarıyla 15 dakika içerisinde tersi yönünde bir talimat olması halinde, ters yönlü verilen talimatların yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

4) Uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi (UEVÇB) bazında aylık olarak verilen talimat adedi 10 ve altında ise yerine getirilmeyen talimat miktarının raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

5) Aylık olarak verilen toplam talimat enerji miktarı 500 MWh’nin altında olan UEVÇB’lerin raporlamada değerlendirmeye alınmamasına,

6) Sekonder frekans kontrolüne (SFK) katılım sağlamış olan UEVÇB’lerin SFK’dan kaynaklı sekonder dengesizlik miktarlarının, sınırlı frekans hassasiyet modu hizmeti kapsamında sağladığı rezerv miktarlarının yerine getirilmeyen talimat miktarından düşülmesine,

7) Yan hizmetler kapsamında test yapılması halinde, ilgili UEVÇB’ye test süresince verilen talimatların yerine getirilmeyen talimat raporlanmasında dikkate alınmamasına,

8) Talimatların yerine getirilmemesi ile ilgili olarak kaynak bazlı değerlendirme yapılmasına ve buna göre aşağıdaki tabloda belirtilen kaynak türünün miktar bazında (MWh) talimat yerine getirme yüzdesel oranın altında kalan UEVÇB’lerin yerine getirilmeyen talimat raporlanmasında dikkate alınmasına,

	Kaynak Türü
	Oran

	Rezervuarlı Hidrolik
	%85

	Doğalgaz
	%80

	Diğer
	%70



9) Verilen talimatın yerine getirilmemesi sebebiyle (acil durum talimatları dahil) sistem güvenliğinin tehlikeye düşmesi durumunda yukarıdaki kriterlere bakılmaksızın değerlendirmeye alınmasına ve bu kapsamdaki talimatların raporlamada ayrıca belirtilmesine,

10) 22/5/2025 tarihli ve 13527 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.
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